**Výkaz výměr pro cenovou nabídku Švermova 5, Brno, Bohunice.**

1.demontáž ocelového zábradlí

loggie 16 ks čelo drátosklo v ocelových profilech (viz foto) d=4370mm, v o.k. 1300mm

 bok Jackel 35x35

 drátosklo 4350x970

loggie 8ks čelo drátosklo v ocelových profilech (viz foto) d=4250mm, v o.k. 1300mm

 bok Jackel 35x35

 drátosklo 4350x970

balkon 8ks čelo drátosklo v ocelových profilech (viz foto) d=4380mm, v o.k. 1300mm

 bok Jackel 35x35 + kulatina po 130mm

 drátosklo 4350x970

2. zaslepení Jackelu 35x35 plastovou zátkou 2x32=64ks

3. zapravení děr v podlaze podesty po demontáži zábradlí 80x80x10mm 2x32=64ks

4.odstranění nesoudržných betonový částí,očištění armatury a sanace (viz foto) **bm**

5.vyspravení betonu podhledů podest **m2**

6.nátěr podhledů podest loggií a balkonů 36x5,31m2=191,16m2

7.montáž a demontáž lešení výšky 23,20m(výška od země 2,6m, konstr.výška 2,8m

10.montáž Al zábradlí Alu Plus s boční výplní, profil Al bílý komaxit dle technického listu ,,Balkon, hliníkové zábradlí včetně bočního zasklení''přesně dle popisu na tomto technickém listu.

loggie 16ks venkovní rozměr podesty loggie- čelo 4370mm, bok 280mm, bok 280mm konstr.v 2,8m

loggie 8ks venkovní rozměr podesty loggie- čelo 4250mm, bok 280mm, bok 0mm konstr.v 2,8m

balkon 8ks venkovní rozměr podesty loggie- čelo 4370mm, bok 950mm, bok 950mm konstr.v 2,8m

11.zasklení rámové Alu Plus čela balkonů a loggií **1ks**

12.zasklení bezrámové Alu Vista čela balkonů a loggií **1ks**

**Poznámka: dům je zateplen polystyrenem tl.100mm, celková tloušťka 120-130mm, výměry podest doměřeny k tomuto zateplení.**