Vážený pane Dolane,

zasílám kompletní podklady pro pokládku dlažeb a obkladů. Dlažba bude pouze v zádveří, WC, technické místnosti, koupelně, spíži a v okolí krbových kamen. V ostatních místnostech jsme se rozhodli pro vinylovou podlahu (původně měla být dlažba i v chodbě a kuchyni) a jak jsme se o tom bavili při našem posledním tel. rozhovoru, tak bychom si již pokládku vinylu obstarali sami. 
Z jednotlivých vizualizací vyplývá i způsob obezdění obou geberitů. Na WC je situace jasná (vznikne nika ode zdi ke zdi) a v koupelně to také vyplývá z vizualizace. O obezdění geberitu v koupelně jsme se bavili v úterý. Myslím, že jsme se pochopili, ale raději to zasílám i jako zákres ve fotce. Toto obezdění určitě nebude dlouhé 60cm, jak je uvedeno ve vizualizaci, ale podle mě se při šířce Ytongu 5cm dostaneme na cca 70cm. Jen bych Vás poprosil, aby toto obezdění bylo co nejužší, aby u stěny zůstalo co možná nejvíce místa (ale samozřejmě, aby bylo obezdění symetrické z obou stran WC). Z vizualizací se dá také vyčíst přibližná výška tohoto obezdění (výška jedné řady obkladu je 20cm a výška řady listely je 2cm).
V souboru kalkulace obkladů najdete rozpis obkladů i dlažeb s jejich rozměry a kódem výrobce. Výměra a jednotlivé kusy jsou spočítány pouze pro WC a koupelnu, takže ostatní místnosti v těchto počtech nejsou zahrnuty.  
Pro jistotu píši i textový popis pro místnosti, které nemáme v obrazové vizualizaci:

Zádveří (místnost 1.02):
Bílá dlažba RAKO Unistone DAA3B609 rozměr 33,3x33,3 + sokl téhož typu.

WC (místnost 1.03):
Viz barevná vizualizace. Šedá dlažba RAKO Unistone DAA3B611 rozměr 33,3x33,3. Obklad geberitu bude kombinace RAKO Unistone šedý obklad WATMB611 rozměr 19,8x39,8 a uprostřed svislý pruh RAKO Unistone dekor WITMB045 rozměr 19,8x39,8. Ostatní stěny budou Unistone bílý obklad WATMB609 rozměr 19,8x39,8. Pod druhou řadou od zhora bude listela RAKO Vanity fialová linka WLRMG042 rozměr 2x39,8 (bude na všech stěnách včetně obezdění geberitu).

Technická místnost (1.07):
Šedá dlažba RAKO Unistone DAA3B611 rozměr 33,3x33,3 + sokl téhož typu. Obklad zatím nebude realizován.

Koupelna (místnost 1.08):
Viz barevná vizualizace. Velikost obezdění geberitu neodpovídá skutečnosti (v reálu bude obezdění širší). Dlažba bude kombinace RAKO Unistone bílá dlažba DAA3B609 rozměr 33,3x33,3 a RAKO Unistone šedá dlažba DAA3B611 rozměr 33,3x33,3. První a sedmá až jedenáctá řada na stěnách bude RAKO Unistone bílý obklad WATMB609 rozměr 19,8x39,8. Druhá až pátá řada na stěnách bude RAKO Unistone šedý obklad WATMB611 rozměr 19,8x39,8. Šestá řada bude RAKO Unistone dekor WITMB045 rozměr 19,8x39,8. Mezi pátou a šestou řadu bude listela Vanity fialová linka WLRMG042 rozměr 2x39,8 (listela je na všech stěnách včetně sprchového koutu a geberitu. Ve vnitřku sprchového koutu bude místo bílého obkladu, RAKO Unistone šedý obklad WATMB611 rozměr 19,8x39,8 (to samé platí i pro spodek sprchové vaničky). Geberit v koupelně bude obložen RAKO Unistone černý obklad WATMB613 rozměr 19,8x39,8. První řada obložení u vany bude odpovídat první řadě obkladu na stěnách. Druhá a třetí řada obkladu vany bude z RAKO Unistone dekor WITMB045 rozměr 19,8x39,8.

Spíž (místnost 1.11):
Bílá dlažba RAKO Unistone DAA3B609 rozměr 33,3x33,3 + sokl téhož typu.

Okolí krbu (místnost 1.13):
Černá dlažba RAKO Unistone DAA3B613 rozměr 33,3x33,3 + sokl téhož typu u stěny a komínu. Rozměr vydláždění je patrný z přiloženého obrázku. Ve směru do místnosti to budou 3 celé dlaždice, tedy cca 100cm (3x33,3 = 100cm) a ve směru k severní stěně to bude zarovnané s komínem (necelých 5 dlaždic). Rozměrově to vychází tak, že nebude splněna norma na nehořlavou plochu před krbem 80cm, ale krbová kamna budu osazovat až po kolaudaci a na naše riziko.


Pokládka dlažeb ve všech místnostech bude rovnoběžná s obvodovými zdmi a bez předsazení dlaždic mezi sebou.
Před začátkem obkladů a dlažeb by bylo dobré se na stavbě sejít s obkladačem a domluvit se na místech dořezu a celých obkladů/dlažeb. Také ještě bude potřeba z naší strany vyspecifikovat typ rohových lišt.
Prosím o nacenění, které by mělo být rozděleno na dodávku dlažed/obkladů a práce (orientačně jste mám práci za pokládku nacenil již v příloze č.4).
Některé vizualizace jsem Vám již posílal se specifikací ZTI. Od té doby došlo hlavně v koupelně k drobným změnám obkladu. Aktuální podoba obkladů a dlažeb je ta, kterou Vám zasílám v tomto mailu.

Prosím o zpětné potvrzení, že Vám tento mail došel i s přílohou a jde Vám oteřít.
Děkuji.

S pozdravem,

Martin Řezníček