**Úprava sociálního zařízení**

Stavení v obci Tuř č. 21, okr. Jičín – cenová poptávka

 V části staršího stavení zamýšlím zadat úpravu sociálního zařízení. Stavební úpravy by se týkaly koupelny, předsíně a komory o půdorysném rozměru 400 x 270 cm s výškou stropu 255 cm.

 Soupis zamýšlených prací

1. Vybourání stávajících dřevotřískových příček mezi koupelnou, předsíní a komorou
2. Odstranění dlažby v předsíni a koupelně 10 m2, vybourání podlahového betonu 1 m2
3. Likvidace WC, vynesení litinové vany, snesení boileru.
4. Oklepání starých omítek 20 m2
5. Zřízení příček tloušťky 10 cm z tvárnic Ytong 10,5 m2 a 2 ks dveří 60 cm
6. Zazdění skříňky ve zdi nad vanou a zateplení otvoru (90 x 105 x 30 cm) = 0,3 m3
7. Položení dlažby (dlaždice 33 x 33 cm) v koupelně, předsíni, Wc 10 m2, zřízení betonového soklu pod vodárnu
8. Obložení stěn (obkládačky 20 x 25 cm nebo 20 x 30 cm) koupelny, WC do výše 1,5 m – plocha 18 m2
9. Osazení nové akrylátové vany délky 160 cm včetně provedení jejího obkladu a umyvadla v místě stávajícího boileru
10. Zakrytí a zateplení dříve používaného výstupu do půdních prostor ve stropě nad vodárnou (90 x 130 cm)
11. Omítnutí stěn a stropů koupelny a WC včetně nabílení – 33 m2
12. Osazení nového el. boileru 80 l do rohu nad vodárnu
13. Zřízení nového WC v prostoru stávající komory
14. Posunutí vodárny (čerpadlo + tlaková nádoba 25 l) do rohu na nově zřízený sokl, napojení na přívodní potrubí užitkové vody
15. Rozvod vody pod omítkou k vaně, boileru, pračce (zamýšlené umístění do výklenku vedle vodárny), umyvadlu, novému WC, zřízení odpadů a jejich napojení na stávající odpadu v předsíni
16. Rozvod jednofázového elektrického proudu v koupelně a WC, osazení 2 stropních svítidel, stěnových nad umyvadlem a pračkou, 4 vypínače, zřízení cca 6-ti zásuvek pro možnost připojení elektrospotřebičů, boileru, infrazářiče
17. Vybourání stávajících venkovních dveří verandy na západní straně včetně dřevěných zárubní) a zřízení nových
18. Výměna sacího koše ve studni a osazení výpustního kohoutku
19. Alternativně lze nabídnout i cenu za zřízení nové stříšky nad verandou – cca 10 m2 z kanadského šindele s využitím 50-ti % stávajícího dřevěného bednění, snesení eternitové krytiny

 Cenová nabídka musí zahrnovat veškeré potřebné práce, v cenové kalkulaci prosím samostatně uveďte náklady na práci, materiál, v rámci možností jednotkovou cenu a DPH. Rovněž tak uveďte náklady na dopravu materiálu a likvidaci vybouraných hmot za jednotku objemu.

 Zákazník si vyhrazuje po dohodě s dodavatelem právo na výběr a nákup dostupných materiálů samostatně (např. dlažba, obklady, vana, umyvadlo, WC, vodovodní baterie, boiler) i jejich případné zakoupení prostřednictvím internetového obchodu. Z vybouraných hmot si ponechá kovové a dřevěné materiály. Po dohodě s dodavatelem je zadavatel schopen zajistit některé neodborné práce.

 Vícepráce budou prováděny po vzájemné dohodě zadavatele a dodavatele, před jejich zahájením bude dohodnuta i jejich cenová relace. Fakturace se uskuteční na základě skutečně provedeného objemu prací.

 Prohlídku staveniště lze dohodnout s p. Petrem Pelantem, tel. **602 180 596**.

 V případě zájmu o provedení díla zašlete cenovou kalkulaci na e-mali

pelpetr@centrum.cz a na vědomí na e-mali mariepelantova@seznam.cz

a to nejpozději do 0**3.07.2015**. V nabídce uveďte termín možného provedení a případné finanční požadavky.

 O přijetí nejvýhodnější nabídky podá zadavatel zájemcům o provedení díla informaci nejpozději do 10.07.2015, následně zašle vítěz návrh smluvního vztahu.

V Děčíně 10.6.2015

Petr Pelant, Kosmonautů 163, 405 01 Děčín XXVII